U89u9jh9ugy78h

Ip host 10.108.200.32

Broadcast = 10.108.200.31 / 27

Mascara: 255.255.255.224

- 00001010 01101100 00000001 00011111

(32 hosts)

Ip host 10.108.200.16

Broadcast 10.108.200.15 / 28

Mascara: 255.255.255.240

00001010 01101100 00000001 00001111

(16 hosts)

Ip host 10.108.200.24

Broadcast 10.108.200.23 / 29

Mascara: 255.255.255.248

00001010 01101100 00000001 00010111

(8 hosts)

232 - 00001010 01101100 00000001 11000000

8 - 00001010 01101100 00000001 11000000

16 – 00001010 01101100 00000001 11000000

192.168.1.25 / 24

End rede: 192.168.1.0

Primeiro ip: 192.168.1.1

Ultimo ip: 192.168.1.254

Broad: 192.168.1.255

10.0.5.200 / 8

End rede: 10.0.0.0

Primeiro ip: 10.0.0.1

Ultimo ip: 10.255.255.254

Broadcast: 10.255.255.255

172.20.35.180 / 16

End rede: 172.20.0.0

Primeiro ip: 172.20.0.1

Ultimo ip: 172.20.255.254

Broadcast: 172.20.255.255

192.168.15.240 /24

End rede: 192.168.15.0

Primeiro ip: 192.168.15.1

Ultimo ip: 192.168.15.254

Broadcast: 192.168.15.255

10.10.8.145 /8

End rede: 10.10.8.144

Primeiro ip: 10.0.0.1

Ultimo ip: 10.255.255.254

Broadcast: 10.255.255.255

172.16.45.100 /16

End rede: 172.16.0.0

Primeiro ip: 172.16.0.1

Ultimo ip: 172.16.255.254

Broadcast: 172.16.255.255

192.168.10.130 /24

End rede: 192.168.10.0

Primeiro ip: 192.168.10.1

Ultimo ip: 192.168.10.254

Broadcast: 192.168.10.255

10.50.75.25 /8

End rede: 10.0.0.0

Primeiro ip: 10.0.0.1

Ultimo ip: 10.255.255.254

Broadcast: 10.255.255.255

172.31.200.99 /16

End rede: 172.31.0.0

Primeiro ip: 172.31.0.1

Ultimo ip: 172.31.255.254

Broadcast: 172.31.255.255

192.168.100.67 /24

End rede: 192.168.100.0

Primeiro ip: 192.168.100.1

Ultimo ip: 192.168.100.254

Broadcast: 192.168.100.255